# Bits del bloque de estado

El bloque de bits de estado indica el estado actual del sistema de visión. El escáner SLMP actualiza una vez el bloque de bits de estado, cuando se inicia el protocolo y siempre que haya un nuevo estado disponible. El bloque de bits de estado comprende 112 bits de los cuales algunos están reservados.

La siguiente tabla presenta un resumen sobre el uso y reservas de los bits del bloque de estado.

Nota: Para una descripción detallada de las señales, consulte el tema Señales de comunicaciones industriales.

Byte | Bit 7 | Bit 6 | Bit 5 | Bit 4 | Bit 3 | Bit 2 | Bit 1 | Bit 0
0 | Online |  |  | Error de captura | Reservado | Confirmación del disparo | Disparador listo
1 | Error | Error de comando | Comando completado | Comando ejecutándose | Resultados válidos | Saturación del búfer de resultados | Inspección terminada |
2 | Reservado |  | Exposición completada |  | Confirmación de comando de cadena | Confirmación de conjunto de datos de usuario
3 | Confirmación de evento externo 7 | Confirmación de evento externo 6 | Confirmación de evento externo 5 | Confirmación de evento externo 4 | Confirmación de evento externo 3 | Confirmación de evento externo 2 | Confirmación de evento externo 1 | Confirmación de evento externo 0