# Configurar el hardware del PLC

Para configurar el hardware del PLC mediante el SIMATIC Manager, siga los siguientes pasos:

1. Inicie el SIMATIC Manager y cree una nueva tarea dándole el nombre.

2. Agregue una nueva Estación SIMATIC 300 a la tarea. Para ello, haga clic con el botón derecho sobre la lista de tareas que se encuentra en el panel izquierdo de la interfaz de usuario y seleccione la opción Insert New Object => SIMATIC 300 Station.

3. Abra el menú de configuración de hardware (Config HW) haciendo clic sobre la estación SIMATIC 300 recién añadida y luego doble clic sobre Hardware en el panel derecho de la interfaz de usuario.

4. Arrastre un Rail (control deslizante) desde Catalog, situado en la parte derecha de la interfaz de usuario, hacia HW Config para soltarlo allí. El Rail se encuentra en el menú SIMATIC 300 => RACK 300 => Rail.

5. Arrastre el tipo de CPU correcto desde Catatalog hacia dicho Rail y suéltelo. En este ejemplo, se utiliza la siguiente CPU:

   SIMATIC 300 => CPU-300 => CPU 315-2 PN/DP => 6ES7 315-2EH13-0AB0 => V2.6

6. Establezca la dirección IP, la máscara de subred y la puerta de enlace para la CPU y, a continuación, agregue una subred a la red haciendo clic sobre el botón New del cuadro de diálogo.

Nota:

Se puede acceder a estos ajustes y modificarlos posteriormente haciendo clic con el botón derecho sobre PN-IO, seleccionando seguidamente la opción Object Properties y haciendo luego clic sobre el botón Properties.