# Set Event and Wait

Activa el evento especificado y espera hasta que termine la ejecución del comando para enviar seguidamente una respuesta.

Nota:

El In-Sight sistema de visión debe estar en línea.

## Set Event and Wait Entradas

Sintaxis: SW[Entero]

Parámetro | Descripción
--- | ---
Entero | El código (número entero) del evento a activar. 0 a 7 = Especifica un evento externo (Externo 0, Externo 1 ... Externo 7). 8 = Captura una imagen y actualiza la hoja de cálculo de . Esta opción requiere que se ponga el parámetro «Modo de disparo» de la función AcquireImage a «Single».

## Set Event and Wait Salidas

Devuelve un código de estado. Los códigos de estado son:

Códigos de estado | Descripción
--- | ---
1 | Se ha ejecutado correctamente el comando.
0 | Comando no reconocido.
-1 | El número está fuera de intervalo permitido (0 a 8) o no es un entero.
-2 | No se ha podido ejecutar correctamente el comando o el sensor está fuera de línea.
-6 | El usuario no dispone de acceso total para ejecutar el comando.

## Ejemplo con Set Event and Wait

El comando para activar el Evento externo 0 es SW0. No se enviará una respuesta hasta que haya finalizado la ejecución del comando.