# Comprobar la aplicación

Una vez haya configurado la tarea, los bits Online Enabled y Online Enable Comm tienen que tener el valor TRUE en el TIA Portal, mientras se ejecuta la tarea en el sistema de visión In-Sight.

Para activar el sistema de visión, realice los siguientes pasos:

1. Active bit Trigger Enable poniéndolo a TRUE en la columna Modify value y, a continuación, haga clic sobre Modify all selected values once and now. El bit tiene que ponerse entonces en TRUE para indicar que la cámara está lista para recibir la señal de disparo.

2. Active la cámara entrando un flanco ascendente en . «Rising edge» significa que se pone primero el bit a TRUE (poniéndolo a TRUE en la fila Modify value y haciendo clic sobre el icono Modify all selected values once and now) y, a continuación, se vuelve a poner a FALSE.

   Cuando el bit se establece como TRUE, los bits y tienen que representar también el valor TRUE para indicar que se ha realizado el disparo. El valor de aumenta cada vez que el PLC activa la cámara.

   De forma análoga, a la que el bit se reestablece a FALSE, el bit cambia también a FALSE.

3. Consulte la WebPage de la tarea en el In-Sight. Tiene que aparecer la imagen recién capturada.