# Problemas resueltos

En esta sección se describen los cambios realizados y los problemas resueltos en el In-Sight 23.1.0 y en versiones anteriores.

Nota: Se han incluido números de problema (Issue #), cuando procede, para mejorar el seguimiento de los problemas conocidos comunicados a través del servicio de asistencia técnica de Cognex.

##### Problemas resueltos en el In-Sight 23.1.0

Problema núm. | Problemas resueltos
ISPROD-2399 | Error corregido: El disparador automático dejaba de emitir señales de disparo cuando se estaban utilizando todos los búferes de captura.
ISPROD-2980 | Error corregido: El In-Sight Vision Suite se bloqueaba cuando se eliminaba una herramienta del EasyBuilder.
ISPROD-3993 | Se ha añadido la posibilidad de definir una condición de Pase/Fallo en una tarea basada en Ethernet industrial y HMI.
ISPROD-4663 | Error corregido: La ID de tarea actual devolvía 0xFFFF (-1) en el In-Sight 2800 cuando la tarea se cargaba desde el In-Sight Vision Suite.
ISPROD-4848 | Error corregido: Desaparecían celdas de la hoja de cálculo debido a una función Choose (Elegir) con un intervalo de celdas que contenía cuadros de lista.
ISPROD-5287 | Las sesiones de HMI expiraban y volvían a reconectarse cuando el sistema estaba muy cargado.
ISPROD-5369 | Error corregido: Se borraban vínculos a propiedades del EasyBuilder tras guardar y cargar una tarea.
ISPROD-6192 | Error corregido: El ViDiELClassify impedía la carga de tareas.
ISPROD-6360 | Error corregido: El IS2801M se bloqueaba durante la ejecución si HDR estaba habilitado.
ISPROD-1890 | Actualización del firmware: La opción de copia de seguridad crea una copia de seguridad de la configuración de la cámara.
ISPROD-6248 | Error corregido: El comando WriteImage utilizado con SFTP y BMP producía imágenes corruptas en determinadas circunstancias.