# TransEdgesToFixture

Transforma una estructura Edge, expresada en coordenadas de imagen, a coordenadas del elemento posicionador. La función calcula el desplazamiento y la orientación de los bordes con respecto al elemento posicionador especificado.

## TransEdgesToFixture Entradas

Parámetro | Descripción
Fixture | Especifica el sistema de coordenadas del elemento posicionador.
X | Desplazamiento con respecto al origen X de la imagen.
Y | Desplazamiento con respecto al origen Y de la imagen.
Theta | La rotación desde el eje X de la imagen, en el sistema de coordenadas de imagen. (+/-360 grados en el sentido de las agujas del reloj)
Edges | Este argumento debe hacer referencia a una celda de la hoja de cálculo que contiene una estructura de datos Edges válida.
Número a transformar | Número de bordes a transformar a coordenadas mundo. (0 a 2591; por defecto = 3)

## TransEdgesToFixture Salidas

Devuelve | Una estructura de datos Edges que contiene los bordes transformados, o #ERR si alguno de los parámetros de entrada no es válido.
Resultados | Cuando se inserta inicialmente la función en una celda, se crea una tabla de resultados en la hoja de cálculo.

## TransEdgesToFixture Vision Data Access functions

La Vision Data Access functions Edges insertada automáticamente en la hoja de cálculo es similar a las insertadas automáticamente por las funciones utilizadas para las estructuras de datos SortEdges y PairEdges.