# En línea y Sin conexión

El sistema de visión In-Sight tiene dos modos de funcionamiento:

- Sin conexión

  Mientras está fuera de línea (sin conexión), el adaptador del In-Sight proporciona todas las funciones de edición.

- En línea

  Mientras está en línea, el adaptador del In-Sight opera en modo de sólo lectura, se puede monitorizar el archivo de tarea y las entradas y salidas externas pueden interactuar con el sistema de visión.

  Además, mientras está en el modo «en línea», puede estar también en el estado «en pausa». Este estado puede controlarse mediante la HMI web a través del elemento Pause/Online Status, una línea de E/S discreta configurada como una señal «En línea» y/o la conmutación de los bits «En línea» y «Establecer pausa» a mediante Señales de comunicaciones industriales. Todas estas señales deben concordar entre sí para que el sistema de visión esté en línea.

Se puede conmutar entre los modos desde el adaptador de In-Sight, pulsando el botón para entrar en línea o el botón para salir de línea.

Nota: De forma alternativa, se puede conmutar también entre modos utilizando el menú de tareas o pulsando la tecla F5.