# Problemas conocidos

Problema núm. | Problema conocido
--- | ---
IS280-10296 | Mientras se actualiza el firmware, se produce una pérdida de energía durante un periodo de tiempo de 1 segundo. Para evitar esto, no desconecte la alimentación durante la actualización del firmware.
IS280-628 | Marcas de fecha / hora del sistema de visión ponen la hora de fabricación y no lo la fecha / hora actual.
IS280-10672 | Las cualidades funcionales en grabación/reproducción disminuyen cuando el número de imágenes es grande (más de 100). A medida que el número de imágenes aumenta a varios cientos, el desplazamiento de las imágenes se vuelve más lento.
IS280-892 | Tener el editor conectado a un sistema de visión que está en línea afecta al desempeño de la tarea. Asegúrese de que no haya ningún editor conectado a un sistema de visióna menos que se encuentre en un estado en el que el desempeño de la tarea no sea fundamental.
IS280-10985 | Si se vincula una herramienta a una propiedad del paso de aplicación Comunicaciones y, a continuación, se eliminan los enlaces a dicha herramienta en el paso de aplicación Comunicaciones, se elimina el paso de aplicación. Si realiza un deshacer esa eliminación, la herramienta vuelve a estar a mano, pero no se restablecen los enlaces a la herramienta en el paso de aplicación Comunicaciones. La única excepción son los enlaces en el lado derecho de la pantalla, como el panel de contexto, en el que se restablece el enlace «habilitado».
N/A | Si en lugar de la IP estática utiliza OPCUA con la configuración de red establecida en DHCP, se produce ocasionalmente una pérdida de conexión. Para evitar esto utilice una dirección IP estática.
ISPROD-2160 | No se admiten emojis ni caracteres Unicode en la contraseña, sin embargo, se aceptan ocasionalmente.
ISPROD-1330 | Cuando se fija la posición de una herramienta de patrón con respecto a otra herramienta de patrón, la posición de la herramienta se desplaza correctamente con el elemento posicionador. Sin embargo, el ángulo no lo hace. Más concretamente, el intervalo de ángulos se refiere a la imagen principal y no al elemento posicionador.
ISPROD-4705 | No se puede abrir con una In-Sight cámara 2800 una imagen BMP guardada y hecha por otra In-Sight Cámara 2800
ISPROD-4320 | Los SVG y las imágenes con gráficos se recortan incorrectamente si se ha habilitado el escalado en el navegador.
ISPROD-1355 | El modo de disparo automático no se superpone a captura cuando el tiempo de ejecución de la tarea supera el intervalo de disparo. En cambio, se retrasa simplemente la siguiente captura hasta que termine la ejecución de la tarea. Esto significa que en el caso de tareas con tiempos de ejecución largos, el intervalo de activación automática estará determinado por el que sea más largo.
ISPROD-3869 | WriteImage no crea subcarpetas en el servidor FTP y no realiza ninguna transferencia si estas no existen ya. Para evitar esto, asegúrese de que ya existan los directorios antes de que se intente escribir en ellos a través de FTP.
ISPROD-5069 | El comando SW8 en modo nativo responde antes de que haya terminado la inspección.
ISPROD-5485 | Si se intenta conectar con dos instancias de un sistema de visión de doble ethernet seleccionando para ello las dos instancias y haciendo seguidamente clic sobre la opción de conexión en ISVS, se reinicia el sensor. Hay que activar y desactivar físicamente el sensor.
ISPROD-6400 | El comando WriteData con la opción Append no funciona como se espera debido a que las transferencias en paralelo hacen que se mezclen los flujos de datos de escritura.
ISPROD-6900 | La cámara pasa a estado de error. Habrá que reiniciarla si los ajustes de captura parcial se modifican tras poner la cámara fuera de línea.
ISPROD-6938 | El emulador muestra las herramientas EL incluso cuando no tiene llave de protección virtual o física. Si se intenta añadir una de estas herramientas sin la llave de protección, se visualiza un mensaje de error.
N/A | Si desea eliminar la llave de protección del InSightEmulator pero el botón de eliminación se visualiza en gris, utilice una de las siguientes soluciones: Cuando se instala el CodeMeter SDK, el botón de eliminar se habilita. Cuando se instala el CodeMeter Runtime, el botón de eliminar se deshabilita. Hay una clave de registro: Computer\HKEY_CURRENT_USER\Software\WIBU-SYSTEMS\CodeMeterCC Al establecer el valor de AllowCmActDelete a 1 se habilita el botón. Es una característica de WiBu para evitar que los clientes eliminen accidentalmente una licencia.
ISPROD-6536 | Si la red sufre una caída o se elimina la llave de protección virtual mientras se emulan y utilizan herramientas EL, aparecen errores por falta de licencia y se bloqueará el emulador.
ISPROD-6216 | Al activar la cámara desde un PLC, la señal TriggerReady no funciona bien y se mantiene en baja incluso cuando el disparador está listo. En esta situación, el PLC aún puede activar la cámara.