# Historial de versiones

## In-Sight 22.3.0

### Nuevas características

- Se ha añadido el cuadro de diálogo de configuración de la HMI para que los operadores puedan cambiar la configuración de la interfaz máquina-hombre.

- Se ha añadido un selector de modos TCP que facilita la configuración del sistema de visión como servidor TCP.

- Se ha añadido un indicador del tiempo total de trabajo, en la parte inferior derecha del Easy Builder, y de los valores/coordenadas de los píxeles sobre los que pasa el ratón al desplazarse en la imagen.

- Se ha añadido la compatibilidad con HDR para cámaras monocromáticas.

- Se ha añadido una utilidad de impresión para CalibrateGrid.

- Se ha añadido la herramienta EL Read, que permite identificar letras, números y símbolos en las imágenes capturadas.

- Se puede utilizar ahora la herramienta Math para definir el parámetro de nombre de archivo en la configuración de FTP.

- Los sistema de visiónpueden filtrarse ahora por dirección IP, dirección MAC y versión de firmware en el In-Sight Vision Suite.

### Corrección de errores y mejoras

- Se ha corregido el error por el que las cámaras que se encontraban tras la primera de la lista no se actualizaban al actualizar el conjunto de cámaras.

- Se ha corregido el error por el que no se actualizaban las entradas en el paso de comunicación del EasyBuilder cuando se enviaban datos de usuario desde un PLC utilizando SLMP como protocolo de destino.

- Se han corregido los fallos en el rendimiento de la herramienta EL Classify cuando se utilizaba de forma continuada durante varias horas o días.

- Se ha corregido el error por el que fallaba a veces la carga de tareas por nombre mediante protocolo industrial de Ethernet sin que se devolviera un mensaje de error.

- Se ha corregido la opción SFTP para anexar.

- Se ha corregido el error por el que se desconectaba la cámara del EasyBuilder cuando se intentaba eliminar una herramienta de patrón mientras había otras herramientas deshabilitadas que utilizaban el elemento posicionador de dicha herramienta de patrón.

- Se ha corregido el error por el que se desconectaba la cámara del EasyBuilder cuando el usuario creaba una nueva tarea mientras utilizaba también el visualizador de E/S con el ajuste de valor de resultado de tarea puesto a un valor distinto de "ninguno".

- Se ha corregido la función de cambio de nombre de la herramienta para que este pueda exceder la longitud del cuadro de texto.

- Se ha corregido el error por el que un valor de ajuste superior a 10 ms en captura impedía la captura de imagen.

- Se ha corregido el error en la función de importación masiva de la herramienta EL Classify por el que se bloqueaba el ISVS IDE cuando se importaban archivos que no eran archivos válidos en formato BMP o JPG.

- Se han corregido las funciones Row y Col de la herramienta matemática que devolvían incorrectamente la fila y columna, respectivamente.

- Se ha corregido el error por el que el controlador de giro de la región de enfoque y balance de blancos no respondía a la orden de giro del usuario.

- Se ha corregido el error por el que se veían los nombres de herramientas como editables en OPCUA, pero de hecho no se podían cambiar dichos nombres al intentar hacerlo. Se han eliminado los permisos de usuario para la edición de nombres de herramientas a través de OPCUA.

- Se ha corregido el error por el que no se guardaba el vínculo para el usuario si la herramienta estaba por debajo del fragmento de entrada/salida cuando se vinculaba una salida de herramienta en el paso de E/S.

- Se corrido la ralentización de las frecuencias de actualización en OPCUA que se producía al aumentar el número de nodos.

- Se ha corregido el error en la activación de la señal de inicio de captura de modo que la activación se produce ahora tras el tiempo de retardo configurado.

- Se ha corregido el error asociado a una etiqueta vinculada a EasyView y esta está ahora deshabilitada.

- Se han corregido las características inteligentes de las funciones de búsqueda Find Edge y Find Circle para que se ajusten a características finas en el umbral inferior.

## In-Sight 22.2.0

- Se ha modificado el método de cálculo de la CRC para la transferencia de archivos en modo nativo. El sistema de visión calcula la suma de comprobación utilizando el valor en bytes de los caracteres ASCII que representan los valores en bytes de los datos. Para más información, consulte Suma de comprobación en modo nativo.

- Se ha añadido la compatibilidad con versiones anteriores de fragmentos. El In-Sight 23.1.0 permite ahora actualizar tareas que contengan fragmentos procedentes de versiones anteriores de In-Sight para que utilicen en su lugar las últimas versiones de fragmentos. Si prefiere no actualizar la tarea, el In-Sight le permite también ejecutar tareas que contienen fragmentos antiguos sin actualizar.

- Se puede disponer ahora del ajuste manual de la granularidad en la configuración avanzada de herramientas de búsqueda de patrones. Se puede deshabilitar la configuración automática de la granularidad y definir manualmente la granularidad gruesa y la granularidad fina para ajustar convenientemente los resultados de la herramienta de búsqueda de patrones.

## In-Sight 22.1.0

El In-Sight 22.1.0 es la versión de lanzamiento del producto.