# PairEdges

Reordena matrices de bordes en matrices de pares de bordes. La función PairEdges explora una estructura de datos Edge en busca de pares de bordes que se encuentran dentro de los límites de tolerancia especificados. Los bordes pertenecientes a un par se ordenan consecutivamente de manera que al primer borde de un par le corresponde un número de índice par y al segundo borde de un par, un número de índice impar.

## PairEdges Entradas

Parámetro | Descripción
Edges | Una referencia a una celda de la hoja de cálculo que contiene una estructura de datos Edge que debe comprender múltiples bordes rectilíneos.
Número de pares | Especifica el número máximo de pares a presentar. (0 a 80; por defecto = 1)
Borde: Primero | Especifica la polaridad del primer borde de un par. La función PairEdges proporcionará únicamente pares de bordes cuyos primeros bordes tienen la polaridad especificada.
0 = negro a blanco
1 = blanco a negro (por defecto)
2 = cualquiera
Borde: Segundo | Especifica la polaridad del segundo borde de un par. La función PairEdges proporcionará únicamente pares de bordes cuyos segundos bordes tienen la polaridad especificada.
0 = negro a blanco (por defecto)
1 = blanco a negro
2 = cualquiera
Distancia entre bordes: Mín. | Especifica la longitud de arco mínima (0 a 1920; por defecto = 0) entre los bordes de un par. La función PairEdges proporcionará únicamente pares de bordes que presentan una separación entre bordes superior a la Distancia entre bordes: Mín..
Distancia entre bordes: Máx. | Especifica la longitud de arco máxima (0 a 1920; por defecto = 50) entre los bordes de un par. La función PairEdges proporcionará únicamente pares de bordes que presentan una separación entre bordes inferior a la Distancia entre bordes: Máx..
Bordes intermedios | Especifica el número esperado de bordes ubicados entre los extremos de un par de bordes y la polaridad de dichos bordes intermedios. La función PairEdges proporcionará únicamente pares de bordes que presentan el número esperado de bordes intermedios.
Blanco a negro mín. | Especifica el número mínimo de bordes con transición de negro a blanco que se espera que haya entre los extremos de un par de aristas. (0 a 320; predeterminado = 0)
Negro a blanco máx. | Especifica el número máximo de bordes con transición de negro a blanco que se espera que haya entre los extremos de un par de aristas. (0 a 320; predeterminado = 0)
Blanco a negro mín. | Especifica el número mínimo de bordes con transición de blanco a negro que se espera que haya entre los extremos de un par de aristas. (0 a 320; predeterminado = 0)
Blanco a negro máx. | Especifica el número máximo de bordes con transición de blanco a negro que se espera que haya entre los extremos de un par de aristas. (0 a 320; predeterminado = 0)
Mostrar | Especifica el modo de visualización de las superposiciones gráficas de PairEdges sobre la imagen.
0 = ocultar todo (por defecto) | Se ocultarán todos los gráficos, excepto cuando la celda que contiene la función PairEdges es la celda activa en la hoja de cálculo.
1 = solo gráficos de resultados | Se visualizarán en todo momento los bordes lineales.

## PairEdges Salidas

Devuelve | Una estructura de datos Edge que contiene pares de bordes, o #ERR si alguno de los parámetros de entrada no es válido.
Resultados | Cuando se inserta inicialmente la función PairEdges en una celda, se crea una tabla de resultados en la hoja de cálculo. Las siguientes Edges Vision Data Access functions se insertan automáticamente en la hoja de cálculo para crear la tabla de resultados:
Etiqueta | Función | Descripción
NumPairs | GetNFound(Edges) | El número de pares de bordes encontrados.
MinDist | PairMinDistance(Edges) | La distancia mínima entre dos bordes emparejados.
MaxDist | PairMaxDistance(Edges) | La distancia máxima entre dos bordes emparejados.
MeanDist | PairMeanDistance(Edges) | La distancia media entre bordes emparejados.
SDevDist | PairSDevDistance(Edges) | La desviación estándar de las distancias entre los distintos bordes emparejados.

Se puede acceder a otros elementos adicionales de datos mediante Edges Vision Data Access functions.