# WriteDiscrete

Escribe una serie de bits en un canal de salida discreto.

## WriteDiscrete Entradas

Parámetro | Descripción
Evento | Especifica el evento que fuerza una actualización. Este parámetro debe ser una referencia para cualquier evento con una marca de fecha y hora, por ejemplo, uno de los siguientes: Una celda que contiene una función Event. Una celda que contiene una función Button.
Bit de inicio | Especifica el primer bit del conjunto. El valor de este parámetro varía: El valor predeterminado es 1. No se puede poner el bit inicial a 0. El valor mínimo permitido es 1. El valor máximo permitido varía según el hardware y el número de líneas de entrada: In-Sight 2800: 3 In-Sight 3800: 3
Número de bits | Especifica el número de bits en el conjunto. El valor de este parámetro varía: El valor predeterminado es 1. El valor mínimo permitido es 1. El valor máximo permitido varía según el hardware y el número de líneas de entrada: In-Sight 2800: 3 In-Sight 3800: 3 Nota: El «Número de bits» varía según el soporte del hardware y el número de líneas de entrada.
Valor | Especifica un valor entero positivo. El valor máximo depende del número de bits escritos.

## WriteDiscrete Salidas

Devuelve | El valor escrito o #ERR si alguno de los parámetro de entrada no es válido.