Ver: Todo

Elija su dispositivo DataMan

Todo

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 280

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# ¿Qué es la opción LED indicador personalizado?

La opción LED indicador personalizado permite a los usuarios controlar el LED indicador derecho del dispositivo HPIT registrando eventos en el LED indicador de la herramienta de configuración. El proceso es similar a la configuración de salidas.

Eventos que pueden registrarse:

- Lectura

- No lectura

- Error de validación

- Sobrecarga del disparador

- Desbordamiento de la memoria intermedia

- Evento de usuario 1

- Evento de usuario 2

La indicación de fuera de rango permite señalar si un objeto está fuera del rango deseado activando el LED indicador personalizado. Haga clic en la casilla de la opción Activar indicación de fuera de rango y configure los valores de las distancias mínima y máxima para el rango de detección.

Note: DM370, DM470