Ver: Todo

Elija su dispositivo DataMan

Todo

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 280

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# ¿Cuáles son las mediciones individuales de calidad de los códigos AIM-DPM?

Los resultados de calidad de los códigos proporcionan información detallada sobre la calidad de un símbolo de acuerdo con las normas AIM (Association for Automatic Identification and Mobility) para símbolos Data Matrix 2D. Todos los verificadores DataMan proporcionan una calificación global para cada símbolo verificado, así como una calificación específica para cada una de las mediciones siguientes:

- Modulación de celdas: Una medida de legibilidad de la marca real.

  La calificación refleja cuánto se acercan las celdas luminosas y las celdas oscuras a un umbral global para una marca específica, indicando el punto de separación de nivel de gris entre las celdas luminosas y las celdas oscuras de una marca determinada.

  Una marca obtendrá una calificación de Modulación de celdas baja si la confianza en que el lector pueda clasificar las celdas individuales en luminosas y oscuras es relativamente poca. El resultado también tiene en cuenta la capacidad de corrección de error del símbolo (cuanto más grandes sean los símbolos, mayor será la capacidad de corrección de error). Por ejemplo, una marca obtendrá una calificación de Modulación de celdas baja, pero una calificación de Corrección de error sin utilizar alta si la mayoría de las celdas están a punto de cambiar su estado, pero en realidad no lo cambian.

- Daño de patrón fijo: La calidad del patrón de búsqueda, patrón alternativo y patrón de zona de silencio dentro de la marca.

  El lector utiliza varios patrones en cada símbolo para detectar y decodificar los datos que contiene. El lector genera la calificación Daño de patrón fijo utilizando el mismo método que para el resultado de Modulación de celdas; en concreto, una medición de la confianza de reflectancia.

- Decodificación de referencia: Una indicación de si el algoritmo Data Matrix 2D estándar ha podido detectar y decodificar esta marca específica.

  Esta devuelve una calificación de A o bien F.

- Contraste de celdas: Una medición de la diferencia de reflectancia entre las celdas luminosas y las celdas oscuras en el símbolo, representada como un porcentaje del valor medio reflejado de las celdas luminosas.

  La especificación AIM-DPM/ISO/IEC TR 29158 requiere que se ajuste la imagen para que las celdas luminosas tengan un valor de reflectancia medio del 78% de saturación completa.

- No-uniformidad axial: Una medición de la simetría de cada una de las celdas en el símbolo.

- Corrección de error sin utilizar: Una medición del porcentaje de palabras de código que quedan en un símbolo después de corregir los errores.

  Cuando se calcula la Corrección de error sin utilizar, una palabra de código se considera errónea si al menos una de sus celdas se encuentra en el lado equivocado del umbral global. Los símbolos Data Matrix 2D tienen redundancia de código integrada, o tienen el contenido de datos duplicado.

  Un valor de 1,00 indica que no hay errores en ninguna de las palabras de código.

- No-uniformidad de cuadrícula: Una medición de la cantidad de error de ubicación de cada una de las celdas de una cuadrícula con espaciado uniforme utilizando el patrón alternativo de un símbolo.

- Cambio de tamaño de celda: Una medición del cambio de tamaño de celda en las direcciones horizontal y vertical.

  El tamaño de celda se calcula independientemente de acuerdo con los patrones alternativos horizontal (CGH) y vertical (CGV) del símbolo y se indica en dimensiones físicas.

  Esta medición no se utiliza para generar la Calificación de los símbolos de carácter global, sino únicamente para el control de procesos, y solo está disponible cuando se activa la evaluación de calidad de los códigos en el panel de tareas Calidad de los códigos.

Note: DM8600