Ver: Todo

Elija su dispositivo DataMan

Todo

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 280

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# ¿Qué transmite el lector cuando no se lee ningún código?

Normalmente, el lector no transmite ningún dato si no puede leer ningún código. Puede enviar una cadena determinada de hasta 32 caracteres especificando una Cadena no leída. Haga clic en el nodo Configuración del sistema; a continuación, en el nodo Salidas, introduzca la cadena en el campo Cadena de salida no leída y pulse <Intro>.

Note: DM050,DM060,DM070,DM150,DM260,DM300,DM360, DM370, DM470, AID360,DM503,DM8020,DM8050,DM8070,DM8100,DM8600,MX-1000,DM9500