전망: 모두

당신의 DataMan의 장치를 선택

모두

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 280

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# 개별 AIM DPM 코드 품질 메트릭이란 무엇입니까?

코드 품질 결과에서는 2D 데이터 매트릭스 기호에 대한 자동인식장비생산자협회(AIM) 표준에 따라 기호의 품질에 대한 자세한 피드백을 제공합니다. 모든 DataMan 확인 프로그램에서는 다음을 포함하는 개별 메트릭에 대한 등급뿐만 아니라 확인된 각 기호에 대해 전체 등급을 제공합니다.

- 셀 변조: 실제 표시의 가독성을 측정합니다.

  등급에는 밝은 셀과 어두운 셀이 특정 표시에 대한 전역 임계값에 얼마나 근접하는지가 반영되며, 특정 표시의 밝은 셀과 어두운 셀 사이에 회색 수준 구분점을 나타냅니다.

  개별 셀을 밝거나 어두운 것으로 구분할 수 있는 판독기에 대한 신뢰도가 상대적으로 낮은 경우 표시는 낮은 셀 변조 등급을 생성합니다. 점수는 기호에 기본 제공되는 오류 수정 기능도 고려합니다(기호가 클수록 오류 수정 기능이 더 많음). 예를 들어 대부분의 셀 상태가 변경되려고 하지만 실제로는 변경되지 않는 경우 표시의 셀 변조 등급은 낮지만 사용되지 않은 오류 수정 등급은 높을 수 있습니다.

- 고정 패턴 손상: 표시 내에 있는 찾기, 클록 및 빈 영역 패턴의 품질입니다.

  판독기는 각 기호 내에 있는 여러 가지 패턴을 사용하여 해당 패턴이 포함된 데이터를 찾고 디코딩합니다. 판독기는 셀 변조 점수와 동일한 방법을 사용하여 고정 패턴 손상 등급을 생성합니다. 특히 반사율 신뢰도를 측정하는 경우에는 더욱 그렇습니다.

- 참조 디코드: 표준 2D 데이터 매트릭스 알고리즘에서 이 특정 표시를 찾아 디코딩할 수 있었는지 여부에 대한 표시입니다.

  이 메트릭은 A 또는 F 등급을 생성합니다.

- 셀 대비: 기호에 있는 밝은 셀과 어두운 셀 사이의 반사율 차이를 측정하며, 밝은 셀 평균 반사 값의 비율로 표시됩니다.

  AIM-DPM/ISO/IEC TR 29158 사양에서는 밝은 셀의 평균 반사율 값이 전체 채도의 78%가 되도록 이미지를 조정해야 합니다.

- 축 비균일: 기호 내에 있는 개별 셀의 대칭을 측정합니다.

- 사용되지 않은 오류 수정: 오류 수정 후 기호에 남은 코드워드의 비율을 측정합니다.

  사용되지 않은 오류 수정을 계산할 때 하나 이상의 셀이 전역 임계값의 잘못된 쪽에 있을 경우 코드워드는 오류가 있는 것으로 간주됩니다. 2D 데이터 매트릭스 기호에는 코드 중복성이 기본 제공되거나 중복된 데이터 내용이 있습니다.

  1.00 값은 코드워드에 오류가 없음을 의미합니다.

- 눈금 비균일: 기호의 클록 패턴을 사용하여 측정되는 것처럼 균일한 간격의 눈금에서 개별 셀의 배치 오류 크기를 측정합니다.

- 셀 증가: 셀 증가 변경을 가로 및 세로 방향으로 측정합니다.

  셀 크기는 기호의 가로(CGH) 및 세로(CGV) 클록 패턴을 따라 독립적으로 측정되며 실제 크기로 보고됩니다.

  이 메트릭은 전체 기호 등급을 생성하는 데 사용되지 않고 프로세스 제어에만 사용되며 코드 품질 작업 창에서 코드 품질 등급을 사용하도록 설정한 경우에만 사용할 수 있습니다.

Note: DM8600