전망: 모두

당신의 DataMan의 장치를 선택

모두

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 280

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# 초점 단계를 1로 설정했을 때 하한값과 상한값은 어떻게 됩니까?

수동 트리거 모드에 한해, 초점 단계를 1 또는 2로 설정하면 초점 범위가 하한값과 상한값 사이에서 전환됩니다. 이것은 슬라이더가 각각 변경할 수 있는 두 부분으로 나뉘는 것으로 알 수 있습니다.

mm 단위의 거리에서는 이 두 슬라이더가 스윕 범위 상한값과 스윕 범위 하한값이 됩니다. 디옵터에서는 이 두 슬라이더가 굴절력 범위 상한값과 굴절력 범위 하한값이 됩니다.

초점 거리는 리더기 전면 커버가 아니라 렌즈를 기준으로 측정한다는 점에 주의하십시오.

Note: DM8020,DM8050,DM8070,DM8600