전망: 모두

당신의 DataMan의 장치를 선택

모두

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 280

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# 영상 초점은 어떻게 조정합니까?

판독에 가장 적합한 설정을 자동으로 선택하려면 Tune을 클릭합니다. 그러면 포커스 최적화 기능을 사용할 수 있는 경우 이 기능과 함께 밝기 최적화 및 트레이닝 코드 기능도 시작됩니다.

가능한 한 최고의 초점을 설정하려면 Optimize Focus를 클릭합니다. 이 기능은 액체 렌즈 리더기에만 사용할 수 있습니다. 추가로 설정하려면 Optimize Focus 버튼 옆의 링크를 클릭합니다. 아니면 영상 아래의 Focus 슬라이더를 끌어서 사용하거나 초점 값을 직접 입력합니다. 값은 디옵터 또는 거리(mm) 단위로 지정할 수 있습니다. '+' 및 '-' 버튼으로도 값을 변경할 수 있지만, '+'는 디옵터 값을 줄이고 '-'는 늘린다는 점에 주의하십시오. 슬라이더의 주황색 영역(500mm 이상)에는 거리가 적용되지 않으므로, 슬라이더를 이 영역으로 움직이면 설정 도구가 자동으로 거리를 비활성화합니다. 슬라이더를 주황색 영역 밖으로 움직이거나 이 영역 밖의 값을 지정하면 거리가 다시 활성화됩니다. 추가로 설정하려면 Advanced Focus Settings 링크를 클릭하여 Focus Settings 창을 탐색합니다.

라이브 디스플레이를 시험하면서 Focus Value 설정을 변경할 수도 있습니다.

초점 거리는 리더기 전면 커버가 아니라 렌즈를 기준으로 측정한다는 점에 주의하십시오.

Note: default,DM050,DM060,DM070,DM150,DM260,DM300,DM360, DM370, DM470, DM503