전망: 모두

당신의 DataMan의 장치를 선택

모두

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 280

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# 표준 탭의 데이터 필드에서 일반 탭에는 어떤 개별 옵션이 있습니까?

- 하위 문자열: 기호로 인코딩된 문자의 하위 문자열입니다. 이 옵션을 사용하려면 하위 문자열의 범위를 지정해야 합니다.

- 전체 문자열: 기호로 인코딩된 모든 문자입니다.

- 디코드 시간: 밀리초 단위로 판독기가 기호를 디코딩하는 데 걸린 시간입니다. 이 기간에는 이미지 획득, 보류 중인 이미지 처리, 통신 시간 및 추가 처리(예: 데이터 서식)가 포함되지 않습니다.

- 트리거 시간: 밀리초 단위로 트리거가 수신된 시간과 디코드 작업이 완료된 시간 사이의 시간입니다.

- 기호: 디코딩된 기호의 기호입니다.

- CR/LF: 줄 바꿈이 있는 캐리지 리턴입니다.

- 탭: 탭 문자입니다.

- SP: 공백 문자입니다.

- 기호 식별자: ISO/IEC 15424:2008에 지정된 기호 식별자입니다.

- 모듈 크기: 픽셀 단위로 기호에서 각 모듈의 폭 또는 높이입니다.

- 코드 위치: 디코딩된 기호 각 모서리의 이미지 좌표입니다.

- 코드 방향: 보고된 디코딩된 기호의 방향(단위: 도)입니다. 디코딩된 기호를 시계 방향으로 돌리는 것은 양의 방향으로 변경하는 것으로 간주됩니다.

- 대비: 디코딩된 기호 내의 총 대비 크기를 나타내는 0에서 1 사이의 값입니다. 높은 값은 기호의 밝고 어두운 모듈에 광범위한 회색 값이 있음을 나타내고 낮은 값은 밝고 어두운 모듈이 유사한 회색 값으로 구성되어 있음을 나타냅니다.

- UEC: 기호에서 사용 가능한 사용되지 않은 오류 수정의 크기입니다. 오류 수정은 기호 손상으로 손실된 데이터를 다시 구성하거나 대체하는 방법입니다. "100" 값이 가장 적합합니다. 1D 기호는 항상 -1을 반환합니다.

- 입력 문자열: 수신된(직렬 또는 이더넷) 입력 문자열입니다.

- 필터 시간: 필터링 시간입니다(단위: 밀리초(ms)).

- 결과 소스: 장치의 이름입니다.

다음 값들은 모두 판독기가 설정 도구에 연결되었는지의 여부에 관계없이 증가합니다.

- 총 판독 수: 총 디코딩된 기호 수입니다.

- 총 비판독 수: 트리거에 수신되었지만 기호가 디코딩되지 않은 횟수입니다.

- 총 트리거 수: 총 트리거 수 = 총 판독 수 + 총 비판독 수 + 총 누락된 트리거 수

- 누락된 트리거 수: 트리거가 검색되었을 때 이미지 버퍼를 사용할 수 없어 누락된 트리거 수입니다.

- 트리거 인덱스: 판독기에서 검색한 총 트리거 수입니다.

프로세스 통계가 프로세스 모니터 창에서 지워졌을 때, 또는 판독기가 재부팅된 후 0으로 재설정되는 값은 다음과 같습니다.

- 총 판독 수

- 총 비판독 수

- 총 트리거 수

- 누락된 트리거 수

트리거 인덱스는 판독기가 재부팅된 후에만 0으로 재설정되고 프로세스 통계가 지워진 후에는 0으로 재설정되지 않습니다.

Note: default,DMAE50,DM050,DM060,DM070,DM150,DM260,DM300,DM360, DM370, DM470, AID360,DM503,DM7500,DM8020,DM8050,DM8070,DM8100,DM8600,MX-1000,MX-1500,DM9500