전망: 모두

당신의 DataMan의 장치를 선택

모두

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 280

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# 표준 탭의 데이터 필드에 해당하는 일반 탭의 개별 옵션은 무엇입니까?

- 하위 문자열: 기호에 인코딩된 문자의 하위 문자열입니다. 이 옵션을 사용하려면 하위 문자열의 범위를 지정해야 합니다.

- 전체 문자열: 기호에 인코딩된 문자 전체입니다.

- 디코드 시간: 리더기가 기호를 디코딩하는 데 걸린 시간의 양(밀리초)입니다. 영상 촬상, 보류 중인 이미지 처리, 통신 시간 및 추가 처리(예: 데이터 포맷)는 이 시간에 포함되지 않습니다.

- 트리거 시간: 트리거가 수신된 시점부터 디코드 작업이 완료된 시점까지 걸린 시간의 양(밀리초)입니다.

- 기호: 디코드된 기호의 기호 방식입니다.

- CR/LF: 캐리지 리턴과 줄바꿈입니다.

- TAB: Tab 문자입니다.

- SP: 공백 문자입니다.

- 기호 ID: ISO/IEC 15424:2008에 의해 지정된 기호 ID입니다.

- 모듈 크기: 기호에서 각 모듈의 픽셀 단위 너비(또는 높이)입니다.

- 코드 위치: 디코드된 기호의 각 모서리에 해당하는 영상 좌표입니다.

- 코드 방향: 디코드된 기호의 방향을 도 단위로 보고합니다. 디코드된 기호의 시계 방향 회전을 양의 방향 변경으로 간주합니다.

- 대비: 디코드된 기호 내부의 총 대비량을 나타내는 0에서 1 사이의 값입니다. 이 값이 크면 기호의 밝은 모듈과 어두운 모듈이 가지는 회색조 값 범위가 넓고, 이 값이 작으면 밝은 모듈과 어두운 모듈이 비슷한 회색조 값으로 구성됩니다.

- UEC: 기호에서 사용 가능한 미사용 오류 수정의 양입니다. 오류 수정이란 기호가 손상되면서 사라진 데이터를 재구성하거나 교체하는 방법입니다. 이상적인 값은 "100"입니다. 1D 기호는 항상 -1을 반환합니다.

- 입력 문자열: 받은 입력 문자열입니다(시리얼 또는 이더넷).

- 필터 시간: 필터링 기간(ms)입니다.

- 결과 소스: 장치의 이름입니다.

- 초점(mm): 거리 센서의 출력으로, 초점 거리(mm)를 반영합니다.

- 초점(dpt): 거리 센서의 출력으로, 초점의 굴절력(디옵터)을 반영합니다.

리더기가 설정 도구에 연결되어 있는지 여부와 관계없이 다음 값은 모두 증분됩니다.

- 총 판독 수: 디코드된 기호의 총 수입니다.

- 총 비판독 수: 트리거를 받았지만 기호가 디코드되지 않은 횟수입니다.

- 총 트리거 수: 총 트리거 수 = 총 판독 수 + 총 비판독 수 + 총 누락된 트리거 수

- 누락된 트리거 수: 트리거가 감지되었을 때 사용 가능한 영상 버퍼가 없었기 때문에 누락된 트리거의 수입니다.

- 트리거 인덱스: 리더기에 감지된 총 트리거 수입니다.

언제든지 Process Monitor 창에서 Process Statistics를 지우거나 리더기를 재부팅하면 0으로 재설정되는 값은 다음과 같습니다.

- 총 판독 수

- 총 비판독 수

- 총 트리거 수

- 누락된 트리거 수

트리거 인덱스는 Process Statistics를 삭제한 뒤가 아니라 리더기 재부팅 이후에만 0으로 재설정됩니다.

Note: DM370, DM470