전망: 모두

당신의 DataMan의 장치를 선택

모두

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 280

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# 사용자 정의 표시자 LED 옵션이란 무엇입니까?

사용자 정의 표시자 LED 옵션으로 설정 도구의 표시자 LED에 이벤트를 등록하여 HPIT 장치의 올바른 표시자 LED를 제어할 수 있습니다. 이 프로세스는 출력 구성과 비슷합니다.

다음과 같은 이벤트를 등록할 수 있습니다.

- 판독

- 비판독

- 유효성 검사 실패

- 트리거 오버런

- 버퍼 오버플로

- 사용자 이벤트 1

- 사용자 이벤트 2

사용자 정의 표시자 LED를 활성화하고 범위 외 표시를 통해 개체가 원하는 범위를 벗어나면 신호를 보낼 수 있습니다. Enable Out of Range Indication 옵션의 확인란을 클릭하고 감지 범위의 최소 거리 및 최대 거리 값을 설정합니다.

Note: DM370, DM470