전망: 모두

당신의 DataMan의 장치를 선택

모두

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 280

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# FTP 서버로 이미지를 보낼 수 있습니까?

FTP 이미지 탭을 사용하여 FTP 서버로 이미지를 전송하는 데 필요한 설정을 구성합니다. 이 탭에는 사용자 이름 및 암호 조합뿐만 아니라 서버의 IP 주소 및 포트 번호에 대한 설정이 포함되어 있습니다. FTP를 사용하여 전송한 이미지는 전송된 것으로 보장할 수 없으며, 이런 문제는 판독기가 더 높은 주파수에서 작동하고 이미지 전송 시간을 예약할 수 없는 경우에 발생할 수 있습니다. 또한 무선 링크를 통한 전송이 일반 네트워크 통신보다 훨씬 더 느려질 수 있습니다. 그러한 경우 저해상도/압축 이미지를 사용하는 것이 좋습니다.

파일 이름 옵션을 사용하면 이미지가 저장될 파일을 지정할 수 있습니다. 파일 이름 필드에서는 FTP 서버의 루트 디렉토리에 대한 경로(예: /failed_images/image)를 지정할 수 있습니다. 파일 이름 다음에 레이블로 표시되는 파일 이름 확장자(.jpg 또는 .bmp)는 버퍼링된 이미지 설정 창의 이미지 형식 설정과 일치합니다. 판독기에서는 디렉토리를 만들지 않습니다. 즉, 디렉토리는 사용 가능하고 액세스할 수 있어야 합니다.

최대 추가 값 컨트롤은 파일 이름에 사용된 증분 값의 한계를 나타냅니다. 0 값은 증분이 추가되지 않으며 파일을 덮어쓸 수 있음을 나타냅니다.

서버 생성 파일 이름 옵션은 FTP 서버의 루트 디렉토리를 나타내는 빈 경로로 시작됩니다.

전송할 이미지 목록에서는 FTP 서버로 보낼 이미지 유형을 선택할 수 있습니다. FTP 서버가 이미지 전송을 지원해야 합니다.

Note: DM8020,DM8050,DM8070,DM8100,DM8600,MX-1000,MX-1500