전망: 모두

당신의 DataMan의 장치를 선택

모두

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 280

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# 초점 범위 설정은 어떻게 사용합니까?

초점 범위 옵션을 사용하면 슬라이더 또는 슬라이더 양쪽 끝의 '+' 및 '-' 버튼을 사용하거나 직접 값을 입력하여 장치의 초점 거리를 수동으로 변경할 수 있습니다. 초점 범위는 mm 또는 디옵터 단위로 지정할 수 있습니다. 이러한 값 중 하나를 입력하면 설정 도구는 변경된 값에 맞춰 나머지 값을 자동으로 계산합니다.

슬라이더의 주황색 영역은 extended range(500mm 초과)를 나타내며, 여기에는 디옵터만 해당됩니다. 설정이 이 영역 안에 있을 때는 mm 값을 사용할 수 없습니다(값이 다시 확장 범위를 벗어나면 사용할 수 있음).

'+' 버튼을 사용하면 디옵터가 감소하고 '-' 버튼을 사용하면 증가합니다.

초점 거리는 리더기 전면 커버가 아니라 렌즈를 기준으로 측정한다는 점에 주의하십시오.

Note: DM070,DM150,DM260,DM300,DM360, DM370, DM470, DM503,MX-1500