전망: 모두

당신의 DataMan의 장치를 선택

모두

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 280

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# 정상 판독 이미지 모드에서 설정할 수 있는 것은 무엇입니까?

정상 판독 이미지는 사용자가 제한율을 설정하지 않는 한, 버퍼링된 정상 판독 이미지를 모두 저장합니다.

제한율을 선택하여 버퍼링되는 정상 판독 이미지의 수를 제한할 수 있습니다. 판독 이미지 비율(버퍼링된 이미지의 수와 이 수의 빈도)과 설정된 시간당 최고 비율인 버스트율을 설정하십시오.

Note: default,DM260,DM300,DM360, DM370, DM470, AID360,DM503,DM8020,DM8050,DM8070,DM8600