Visualizar: Todos

Selecione o seu leitor DataMan

Todos

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 280

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# O que é Aberta e Fechada no campo Ação?

O estado aberto ou fechado significa o estado do relé. Se acontecer um Evento da lista acima, a saída pode ser aberta ou fechada. Por exemplo, se acontecer um evento Leitura, no caso de Fechada, a saída 0 será a saída 1. Além disso, você pode fechar uma linha de saída indefinidamente, especificando um comprimento de pulso de 0 milésimos de segundos, mas saiba que qualquer evento que disparar esta linha de saída fará com que ela permaneça fechada até que você desligue e ligue o leitor ou apague as saídas com uma configuração de entrada discreta.

Note: DMAE50,DM050,DM060,DM070,DM150,DM260,DM300,DM360, DM370, DM470, AID360,DM503