Visualizar: Todos

Selecione o seu leitor DataMan

Todos

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 280

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# É possível usar um comando do disparo serial que seja maior que um caractere?

Os comandos Disparo LIGADO e Disparo DESLIGADO suportam um limite de caracteres com uma sequência resultante que pode ter, no máximo, 32 bytes. Dependendo de quantas sequências de escape forem usadas, isto significará que o comprimento válido da cadeia aceitável pode variar entre 32 caracteres (sem sequências de escape) e 128 (32 * sequências de escape de 4 caracteres [por ex. \002]) caracteres.

Note: default,DMAE50,DM050,DM060,DM070,DM150,DM260,DM300,DM360, DM370, DM470, AID360,DM503,DM7500