Visualizar: Todos

Selecione o seu leitor DataMan

Todos

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 280

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# O que é a configuração de Tempo de espera inativo?

O Tempo limite de ociosidade é a quantidade de tempo que uma porta será mantida aberta sem nenhum tráfego de saída. Assim que o leitor abrir uma conexão com um servidor FTP, o leitor manterá essa conexão aberta enquanto houver tráfego.

Se não houver tráfego durante o período de Tempo limite de ociosidade definido, a conexão é fechada. Isso pode ser útil se uma transferência FTP somente acontecer pontualmente e não for desejada a sobrecarga da rede para manter a conexão aberta.

Primeiro, é preciso marcar a opção Habilitar tempo de espera inativo para poder definir o tempo limite de ociosidade.

Note: DM050,DM060,DM070,DM150,DM260,DM300,DM360, DM370, DM470, AID360,DM503