界面: 全部

选择您的DataMan设备

全部

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 280

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# 在哪里可以更改 MX-1000/MX-1500 的电源管理设置？

可以使用非活动超时设置配置与电源有关的超时。除非勾选禁用电源关闭模式，否则设备将在进入 （秒）后电源关闭模式下方设置的时间用完后关闭电源。

可以拖动滑块或在文本框中输入值。

注：如果按下三个按钮（左触发器、右触发器、持握按钮）中的任意一个，设备将从电源关闭模式中自动开启。

Note: MX-1000,MX-1500