界面: 全部

选择您的DataMan设备

全部

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 280

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# 为什么不能在高帧/秒传输速率时将图像运行时间发送到外部 FTP 服务器？

如果正在使用可能以 100 帧/秒（或更高）的速率读取和传输图像的设置（自触发、演示或外部触发模式），则设备会将这些图像存储到自身的图像缓冲区，但无法将图像发送到外部 FTP 服务器。

如果核取了允许缓冲区覆盖选项​，则图像将极有可能被覆盖。如果未核取，则直至缓冲区再次有可用空间之前，新的图像都不会缓冲。

Note: DM070,DM150,DM260,DM300,DM360, DM370, DM470, AID360,DM503