界面: 全部

选择您的DataMan设备

全部

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 280

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# 自定义 LED 指示灯选项是什么？

自定义 LED 指示灯选项允许用户在设置工具中将事件注册到 LED 指示灯，以便控制 HPIT 设备的右侧 LED 指示灯。此过程与配置输出类似。

可注册的事件包括：

- 读取

- 未读取

- 验证失败

- 触发溢出

- 缓冲溢出

- 用户事件 1

- 用户事件 2

超出范围指示允许在物体超出理想范围时发出信号，方式是启用自定义 LED 指示灯。单击 Enable Out of Range Indication 选项的复选框，设置检测范围的最小距离值和最大距离值。

Note: DM370, DM470