界面: 全部

选择您的DataMan设备

全部

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 280

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# 什么是符号诊断（需要的功能键）？

符号诊断是一项从未读取条形码的设备提供图形化反馈的功能。通过查看反馈，可以解决条码无法解码的问题。从提供的反馈可以获知以下问题（在条形码区域内）︰

- 未找到开始或停止样式（代码上的橙色箭头）。被箭头指定的区域无法解码。失败原因如下（要详细了解每种情况的图像，请查看相应的技术说明）：

  - 开始或停止样式已剪切或损坏

  - 代码被剪切（由于图像边界或被物体挡住代码）

  - 图像质量下降（通常，但不是总是由照明质量造成）

  - 条形码标签翘曲和折叠

- 条形码内部损坏/打印错误（代码上的红色矩形区域）。矩形内的区域是找到的损坏或有打印问题的位置。常见打印问题的例子（要详细了解每种情况的图像，请查看相应的技术说明）：

  - 渗漏的墨水把条码合成一片

  - 条码错误打印导致厚度降低，超出解码公差

- 静区不足（代码上的洋红色矩形区域）。当条形码的一侧或两侧的空白不足时，会出现“静区违规”。视条码符号的不同，读码器会允许一些静区违规。静区违规通常发生在条形码周围的文本或矩形过于靠近条形码的一侧或两侧，或由于代码被图像边界剪切（要详细了解每种情况的图像，请查看相应的技术说明）。

- 校验和验证失败（代码周围的蓝色矩形）。校验和验证失败的常见原因如下（要详细了解每种情况的图像，请查看相应的技术说明）：

  - 条形码损坏（可以这样折叠和对齐条形码，以便解码所有的数据字符，但仍不读取，因为未能通过校验和验证）

  - 打印了不正确的样式（编码的字符串与打印的条形码样式不匹配，如果条码符号支持校验和，那么解码器就会显示此类故障）

除了图形诊断外，符号诊断还返回每个未读取结果的可读性指标，显示在未读取代码的左上角。指标可以帮助评估图像或打印质量，有助于改善现有的设置。

符号诊断仅适用于上载的 PNG 图像（操作 > 图像 > 上载图像），它由 Cognex 读码器做标记（不一定是相同的读码器；用读码器保存时自动标记图像）。上载图像后，查看符号诊断反馈的图像面板或快速设置图像窗口。

除了图形诊断外，符号诊断还返回每个未读取结果的可读性指标。像符号对比度和最低边缘对比度等指标可以帮助用户评估图像或打印质量，并有助于改善现有的设置。指标显示在每个未读取条形码的左上角。

下表列出了显示的指标名称与其完整名称之间的映射关系。请参阅可读性指标以了解每个指标测量的内容。

全名 显示的名称 可能的等级 符号对比度 C A、B、C、D、F 最低边缘对比度 EC A、F 打印增加量 PG A、F 最小反射比 MR A、F

注：注：“符号诊断”是一项专门由功能键激活的功能。

Note: DM070,DM150,DM260,DM300,DM360, DM370, DM470, DM503