界面: 全部

选择您的DataMan设备

全部

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 280

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# 仍无法连接至读码器或基站：可以将它重置吗？

对于 DataMan 8000 基站：

使用与基站相关联的无线读码器，扫描将基站重置为出厂默认值命令（适用于 DM8000 基站），将基站还原至出厂默认状态。

适用于 DataMan 503 和 8000 系列读码器：

扫描印在快速参考指南背面的重启扫描器命令，执行软重置操作。虽然读码器中的非易失性存储器不会清除，但读码器会关机并重启。

如果失败，扫描将扫描器重置为出厂默认值命令，将读码器还原至出厂默认状态。

如果失败且有线读码器正在使用中，请断开读码器的电源（在 DataMan 9500 中不可执行此操作）。在按住触发器按钮的同时，重新连接读码器的电源。按住触发按钮至少 6 秒钟，直至听到双哔声。读码器的指示灯以不同颜色闪烁。

如果失败且 DataMan 8000 无线读码器正在使用中，请取出读码器的电池并将其放置到基站。在按住触发器按钮的同时，重新连接读码器的电源。按住触发按钮至少 6 秒钟，直至听到双哔声。读码器的指示灯以不同颜色闪烁。

适用于 DataMan 50、60 和 70 读码器：

通过 Windows 开始菜单或设置工具帮助菜单，为特定读码器打印一份配置代码文档。

扫描重启读码器代码，执行软重置操作。虽然不会清除读码器中的非易失性存储器，但读码器会关机并重新启动。

如果仍无法连接读码器，扫描将读码器重置为出厂默认值代码，将读码器还原至出厂默认状态。

如果仍不能解决问题，断开读码器的电源（包括 DC 电源和 USB，如已连接）。在按住触发器按钮的同时，重新连接读码器的电源。按住触发按钮至少 6 秒钟，直至听到双哔声。读码器的指示灯以不同颜色闪烁。

Note: default,DMAE50,DM050,DM060,DM070,DM150,DM260,DM300,DM360, DM370, DM470, DM475V, AID360,DM503,DM7500,DM8020,DM8050,DM8070,DM8100,DM8600,DM8000Base,MX-1000,MX-1500,DM9500