界面: 全部

选择您的DataMan设备

全部

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 280

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# 如何调整图像聚焦？

单击 Tune 可自动选择最适合读取的设置。除了优化亮度和训练代码功能之外，这一操作还会启动优化聚焦功能（如可用）。

单击 Optimize Focus 可设置最佳聚焦。此功能仅适用于配备液体镜头的读码器。如需进一步设置，请单击 Optimize Focus 按钮旁边的链接。或者，可拖动图像下方的 Focus 滑块，或输入聚焦值：该值可用屈光度或距离（毫米）表式。您也可以使用'+'和'-'按钮更改值，但是要注意，'+'是降低屈光度值，而'-'是增加屈光度值。距离不适用于滑块的橙色区域（500 毫米以上），因此当滑块移动到此区域时，设置工具会自动取消激活距离。将滑块或值移出橙色区域即可重新激活距离。如需进一步设置，请单击 Advanced Focus Settings 链接导航至 Focus Settings 窗格

试用实时显示时也可以更改 Focus Value 设置。

请注意，焦距是从镜头开始测量而不是从读码器的前盖开始测量。

Note: default,DM050,DM060,DM070,DM150,DM260,DM300,DM360, DM370, DM470, DM503