界面: 全部

选择您的DataMan设备

全部

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 280

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# Standard 选项卡的 Data 字段中的 General 选项卡中的各个选项分别是什么？

- 子字符串：符号中编码的字符的子字符串。必须为子字符串指定范围后才能使用此选项。

- 完整的字符串：符号中编码的所有字符。

- 解码时间：读码器解码符号所花费的时间，以毫秒为单位。此时间段不包括图像获取、待定图像处理、通信时间和其他处理（例如数据格式化）。

- 触发时间：收到触发信号到完成解码操作之间的时间，以毫秒为单位

- 符号系统：已解码符号的符号系统

- CR/LF：回车与换行

- TAB：制表符。

- SP：空格字符。

- 符号系统标识符：ISO/IEC 15424:2008 指定的符号系统标识符

- 模块尺寸：符号中每个模块的宽度（或高度），以像素为单位

- 代码位置：已解码符号每个角的图像坐标

- 代码方向：已解码符号的方向，以度为单位报告解码符号的顺时针旋转视作方向的正向变化。

- 对比度：一个介于 0 和 1 之间的值，表示已解码符号内的对比度总量。较高的值表示符号中的亮模块和暗模块的灰度值范围较大，较低的值则表示亮模块和暗模块的灰度值相似。

- UEC：符号中可用的未使用纠错量。纠错是一种重建或替换因符号损坏而丢失的数据的方法。理想值为'100'。一维符号系统始终返回 -1。

- 输入字符串：接收到的（串行或以太网）输入字符串。

- 过滤时间：过滤的持续时间，以毫秒 (ms) 为单位。

- 结果来源：设备的名称。

- 聚焦 (mm)：距离传感器的输出，反映以毫米为单位的焦距。

- 聚焦 (dpt)：距离传感器的输出，反映以屈光度为单位的焦度。

无论读码器是否连接到设置工具，以下所有值都会增加。

- 读取总数：已解码符号的总数

- 未读取总数：接收到触发但未解码符号的次数

- 触发总数：触发总数 = 读取总数 + 未读取总数 + 错失触发总数

- 错失触发数：由于在检测到触发器时没有可用图像缓冲而错失的触发数

- 触发指数：读码器检测到的触发总数。

以下值在 Process Monitor 窗格上的 Process Statistics 清除后或重新启动读码器后都会重置为 0：

- 读取总数

- 未读取总数

- 触发总数

- 错失触发数

触发索引仅在读码器重新启动后才会重置为 0，在清除 Process Statistics 后不会重置。

Note: DM370, DM470