界面: 全部

选择您的DataMan设备

全部

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 280

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# 如果将聚焦步长设置为 1，那么上限和下限是多少？

仅限手动触发模式，如果将聚焦步长设置为 1 或 2，则聚焦范围会在上限和下限两个值之间进行切换。这是通过将一个滑块分为两个可单独更改的滑块来表示的。

对于毫米距离，两个滑块分别是高扫描范围和低扫描范围。对于屈光度，两个滑块分别是高功率范围和低功率范围。

请注意，焦距是从镜头开始测量而不是从读码器的前盖开始测量。

Note: DM8020,DM8050,DM8070,DM8600