界面: 全部

选择您的DataMan设备

全部

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 280

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# Modbus TCP：空闲超时设置

空闲超时是指端口保持开放而无外出通讯量的时间量。一旦读码器打开至 FTP 服务器的连接，只要出现通讯量，读码器都将保持连接开放。

如果在设置了空闲超时时间而没有出现通讯量，连接将会关闭。这在很少进行 FTP 传输以及网络需付款，不需要使连接保持打开时很有用。

首先需要启用能设置空闲超时的启用 Modbus TCP。

Note: DM050,DM060,DM070,DM150,DM260,DM300,DM360, DM370, DM470, AID360,DM503