界面: 全部

选择您的DataMan设备

全部

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 280

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# 在调谐按钮设置下可以更改什么？

按下调谐按钮时可以设置设备使用什么输入。默认情况下，DataMan 8600 的 延长的读取尝试按钮用于调谐优化。调谐优化会为当前解码自动选择最佳的读取设置，并在 DataMan 设置工具中将它设置为不可见的读取设置 4，当禁用其他读取设置时锁定条码符号、曝光、照明设置、焦点等。这对重复读取相同类型的代码提供了更便捷读取的用例。

要执行调谐优化，可按住延长的读取尝试按钮直到黄色/绿色指示灯闪烁，然后松开按钮。指示灯继续闪烁，直到代码被读取为止。按下触发器读取代码时，指示灯循环，通过启用读取设置执行多次触发，然后闪烁停止。哔声和稳定的绿色指示灯表示调谐已结束，读码器已优化。可以通过再次按住延长的读取尝试按钮撤消调谐，直至指示灯变红。

也可以选择由延长的读取尝试按钮使用的替代读码选项：

- 训练匹配字符串：用光学按钮配备设备（通过按住延长的读取尝试按钮）后，下一个触发器将读取代码设置为匹配字符串（要使用匹配字符串需要功能键）。

- 启用检验器：配备装置（通过按住延长的读取尝试按钮）后，触发启用读取代码上的验证（要使用验证需要功能键）。

若要禁用延长的读取尝试按钮，可在此使用禁用读码器按钮。

Note: DM8600