界面: 全部

选择您的DataMan设备

全部

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 280

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# 操作字段中“打开和关闭”选项有什么作用？

打开或关闭状态表示继电器的状态。如果因选中上述列表中的选项而触发事件，就会打开或关闭输出。例如，如果发送读事件，在关闭状态下，0 输出会变成 1 输出。也可以将脉冲宽度指定为 0 毫秒而无限期地关闭输出线路，但请注意，任何触发此输出线路的事件都将导致其继续关闭，直至给读码器循环供电或用离散输入设置清除输出。

Note: DMAE50,DM050,DM060,DM070,DM150,DM260,DM300,DM360, DM370, DM470, AID360,DM503