界面: 全部

选择您的DataMan设备

全部

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 280

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# 仅适用于无线读码器：休眠模式和断电的区别是什么？

在休眠模式下，运行时间数据保存在内存中。如果读码器有未保存的更改，在扣动触发器并唤醒读码器时会保存它。

在关机模式下，读码器关闭，所有未保存的更改会丢失。断开读码器的电源就像未使用电池一样省电。

在两种模式中都必须扣动触发器以唤醒读码器。

Note: DM8020,DM8050,DM8070,DM8100,DM8600