## Abschließen

Schließen Sie die Auslösereinstellungen ab und legen Sie die Optionen für „Bild Schreiben” fest.

## Auslöser festlegen

Die Auslösereinstellung bestimmt, wie die Kamera Bilder aufnimmt.

Es gibt zwei Auslösermodi:

- Selbst: Die Kamera nimmt automatisch Bilder gemäß dem ausgewählten Zeitabstand zwischen 400 ms und 2.000 ms auf.

- Einzeln: Die Kamera erfordert eine externe Quelle, z. B. eine SPS, um die Bildaufnahme auszulösen.

## Bild Schreiben

Aktivieren Sie das Speichern von Bildern auf dem SFTP-Server, indem Sie Bild Schreiben ein- und ausschalten.

Klicken Sie auf das Stiftsymbol, um die Einstellungen für „Bild Schreiben” wie Dateipfad und Dateityp zu bearbeiten, und um zu bestimmen, welche Bilder an den Server gesendet werden sollen. Klicken Sie zum Speichern auf Anwenden.

Klicken Sie nach dem Abschließen der Einstellungen auf {{key:smartSensor.runtime.enterMonitoringMode}}, um die Live-Ergebnisse zum Programmtraining zu betrachten.