# Acerca de esta versión

## Nuevas características

- Se ha añadido la aplicación Clasificador de 4 clases.

  - Detecta y agrupa características constantes y defectos regulares en hasta cuatro categorías distintas.

  - Utiliza también la tecnología Edge Learning como el Clasificador.

  - El clasificador en 4 clases ofrece un rendimiento constante y mayor capacidad en comparación con el clasificador en 2 clases.

- Incluye protección por contraseña. Puede definir un nombre de usuario y una contraseña para proteger la configuración y el entrenamiento del dispositivo. Cuando la protección está habilitada, los usuarios solo pueden salir de la vista de monitorización utilizando la contraseña.

- Se ha añadido la función de restablecimiento del hardware. Puede restablecer el dispositivo a los valores predeterminados de fábrica (si la protección por contraseña está desactivada) utilizando una secuencia de botones durante el arranque.

- Se ha añadido ayuda para Mitsubishi SLMP a través del menú de protocolos industriales que se encuentra en la ficha de configuración de las comunicaciones.

- Se han añadido opciones de tolerancia para el posicionamiento. Permiten modificar la tolerancia en el posicionamiento mediante la selección entre Permisivo, Moderado (opción predeterminada) y Estricto (predeterminada anteriormente en In-Sight SnAPP 23.2.0). El nuevo valor predeterminado coincide con el valor predeterminado de In-Sight 2800.

- Se ha añadido ayuda para un cambio de programa con E/S.

- Se ha incorporado una mejora que permite grabar imágenes con gráficos superpuestos utilizando SFTP.

- Se ha añadido una mejora que permite elegir el comportamiento lumínico: «Siempre activado» o «Activado con disparo».

- Los resultados del paso de ajuste de imagen se guardan ahora en archivos de diagnóstico de campo. Envíe este archivo al servicio de asistencia técnica de Cognex si tiene algún problema con la calidad de la imagen.