# Vista de monitorización

La vista de monitorización le permite ver en tiempo real las imagenes captadas por el sistema de visión.

Haga clic sobre Entrar en la vista de monitorización en la página de inicio o en el paso Finalize para entrar en la vista de monitorización.

## Diseño de página de la vista de monitorización

La siguiente captura de pantalla muestra la vista de monitorización de la aplicación Detector de anomalías. Esta pantalla presenta en el centro las imágenes captadas en tiempo real y, en la barra lateral, información sobre dichas imágenes. Puede ver cómo el sistema de visión va tomando imágenes y las agrega a la lista en la barra lateral.

El diseño y la mayoría de las características de la vista de monitorización supervisión son los mismos en todas las aplicaciones. Pero hay algunas pequeñas diferencias. Por ejemplo, las aplicaciones de clasificación muestran la clase de las imágenes en la vista de monitorización, pero esto no lo hace el detector de anomalías.

1 | Esto es la vista transmitida en directo del sistema de visión y que incluye gráficos superpuestos, como el rectángulo de la RDI o el activador del elemento posicionador.
2 | Haga clic sobre Salir de la vista de monitorización para salir de la vista de monitorización.
3 | Esto es la barra lateral con la lista de imágenes e información adicional.
4 | La barra lateral presenta la estampa de hora correspondiente a cada imagen.
5 | La barra lateral muestra el nivel de confianza del sistema de visión para cada imagen.
6 | Esta sección presenta las siguientes estadísticas: Cycle Time: El tiempo entre el evento de disparo y el resultado procesado. OK/NG/ERR: El número de imágenes OK (aceptables), NG (no aceptables) y ERR (erróneas). Nota: La aplicación Clasificador de 4 clases utiliza para ello las denominaciones Pass, Fail y ERR. Fail se utiliza para las clases configuradas como fallos. Para más información, véase Entrenar el clasificador de 4 clases. SFTP Errors: El número de errores SFTP.
7 | Haga clic sobre Reset Counts para poner los contadores a cero. Todas las estadísticas se ponen a cero, salvo Cycle Time.
8 | Este indicador muestra si se han habilitado las salidas, o sea, Salidas.
9 | Este indicador muestra si se han habilidado las entradas, o sea, Entradas.
10 | Haga clic aquí para abrir la configuración de Entradas.
11 | Este indicador muestra el modo de disparo que se ha seleccionado para el sistema de visión.
12 | Esta sección le permite definir cómo desea ver la transmisión en directo del sistema de visión. Dispone de las siguientes opciones: Haga clic sobre Vista para centrar la visión en la región de interés. En el caso del detector de anomalías, haga clic sobre Mapa térmico para que se resalten las áreas que el sistema de visión considera anómalas. En el caso de los clasificadores, haga clic sobre Texto para que se visualice la etiqueta de clase en la ventana de transmisión en directo.

## Barras laterales en la vista de monitorización de las distintas aplicaciones

Vea las capturas de pantalla de las distintas barras laterales y observará las siguientes diferencias:

- El indicador de confianza se corresponde con el tipo de aplicación.

- Cuando se utiliza uno de los clasificadores, la vista de monitorización indica también la clase de las imágenes.

- El detector de anomalías y el clasificador en 2 clases cuentan imágenes OK/NG/ERR. El clasificador en 4 clases utiliza estadísticas de Pase, Fallo y ERR.

- El clasificador puede etiquetar imágenes como imágenes «Sin clasificar» si la aplicación no está bien entrenada. Por ejemplo, debido a que falta un elemento posicionador o a que la RDI está fuera de los límites. Las imágenes sin clasificar se contabilizan como erróneas (ERR).

Detector de anomalías | Clasificador en 2 clases | Clasificador en 4 clases