# Líneas de salida

El sistema de visión admite las siguientes líneas de salida predefinidas:

Línea de salida | Tipo de señal | Notas
--- | --- | ---
Out 0 | Pase | Pulsada (150 ms)
Out 1 | Fallo | Pulsada (150 ms)
Out 2 | Disparo perdido | Pulsada (150 ms)
Out 3 | Activo | Nivel (alto o bajo) Alto, si se está cargando un programa entrenado y las salidas están habilitadas.

Nota: No active el sistema de visión con una frecuencia constantemente superior a un disparo cada 300 ms ya que las salidas tienen un ciclo de trabajo del 50%.