# Condiciones de pase/fallo

Las aplicaciones del In-Sight SnAPP consideran los siguientes criterios de pase y fallo:

Aplicación | Pase | Fallo
--- | --- | ---
Detector de anomalías | OK | NG Fallo por RDI o elemento posicionador
Clasificador en 2 clases | OK | NG Sin clasificar Fallo por RDI o elemento posicionador
Clasificador en 4 clases | Cualquier clase no definida como fallo | Clase definida como fallo Sin clasificar Fallo por RDI o elemento posicionador