# Comunicaciones

En la ficha Comunicaciones del menú Ajustes, puede habilitar la comunicación con un PLC a través de entradas y salidas del dispositivo y elegir un protocolo industrial para la comunicación.

El botón Aplicar estará disponible cuando haya hecho una modificación en la configuración. Haga clic sobre Aplicar para guardar los cambios realizados. Haciendo clic sobre Revert se restablece la configuración de comunicaciones que se aplicó a la última vez.

En el paso Finalizar, active el conmutador de Salidas y el de Grabar imagen para habilitar la transferencia de imágenes a un servidor SFTP. Si hay un protocolo industrial habilitado, con la activación del conmutador de Salidas se permite también la transmisión de datos de resultados de inspección a un PLC.

## Localización y corrección de fallos en la configuración de las comunicaciones

Se visualizan las siguientes advertencias cuando se ha seleccionado un protocolo industrial, pero no se han habilitado las entradas o salidas:

El tercer mensaje se visualiza únicamente si se ha activado el conmutador de Grabar imagen en el paso de finalización, pero se ha dejado sin activar el conmutador de Salidas en la configuración de comunicaciones.

Para borrar los mensajes, active los siguientes conmutadores:

- Active el conmutador de Entradas para permitir el cambio de programa a través del protocolo Ethernet industrial.

- Active el conmutador de Salidas para que se envíen los resultados de inspección a través del protocolo Ethernet industrial o E/S discreta.

- Active el conmutador de Salidas para habilitar la transferencia de imágenes a un servidor SFTP.

## Cambiar de programa de forma remota

Si ha habilitado un protocolo industrial, puede conectar un PLC al sistema de visión. Si ha habilitado Entradas, el PLC puede enviar un comando al sistema de visión, pudiendo tener el comando un valor de entre 1 y 20. A la que el sistema de visión envía el bit Command, el PLC puede poner el bit Execute Command en alto en el sistema de visión y el sistema de visión cambia de programa.

Otra posibilidad es cambiar de programa enviando un tren de pulsos predefinido a la línea de entrada 1.

Nota: El sistema de visión solo puede cambiar de programa si el conmutador de Entradas está activado.

Para más información, véase Cambiar de programa de forma remota.