## Introducción

El In-Sight SnAPP ofrece dos aplicaciones, el detector de anomalías y el clasificador de 2 clases.

El detector de anomalías identifica irregularidades como manchas de alteración cromática, arañazos, abolladuras o residuos, y aprende a partir de ejemplos de piezas aceptables, OK, y no aceptables, NG.

El clasificador de 2 clases clasifica las imágenes en dos categorías, OK y NG, y aprende a diferenciar entre estos dos conjuntos.

Para pasar de una aplicación a otra, haga clic sobre Settings y entre en la ficha App Management.

## Entrenar el flujo de trabajo

Cada vez que finalice una etapa, haga clic sobre {{key:smartSensor.common.proceed}} para pasar a la siguiente sección.

| Inicio

- Gestione la configuración de su dispositivo y obtenga una visión general sobre el programa en uso.

| Ajustar imagen

- Establezca la región de afinación y haga clic sobre {{key:smartSensor.setupImage.adjustImageButton}} para visualizar las opciones de imagen.

| Establecer la región de interés

- Para establecer la región de interés (RDI), desplazca el rectángulo resaltado y cambie convenientemente su tamaño.

- Active el anclaje mediante elemento posicionador si la ubicación de la pieza no es fija.

Nota: No se puede cambiar la RDI una vez ya se ha empezado a etiquetar.

| Entrenar

- Etiquete las imágenes hasta que la aplicación las identifique correcta y confiablemente.

| Finalizar

- Establezca el modo de disparo para su aplicación y ajuste los parámetros correspondientes para la aplicación.

Para comprobar los resultados en tiempo real, haga clic sobre {{key:smartSensor.runtime.monitoringMode}}.