Un elemento posicionador ancla la RDI a una determinada característica de la pieza. Este anclaje permite obtener lecturas precisas aunque cambie la posición de la pieza.

Para establecer la región de posicionamiento (Fixture Region), desplace convenientemente el rectángulo y cambie su tamaño para que se ajuste al área que desea utilizar para anclar la RDI.

Haga clic sobre {{key:smartSensor.setupROI.trainFixture}} y compruebe luego los resultados.

Si fuera necesario, haga clic sobre {{key:smartSensor.setupROI.untrainFixture}}, modifique los ajustes del elemento posicionador y repita la comprobación.