## Finalice

Finalice la configuración del disparador y establezca las opciones de Write Image.

## Ajuste el disparador

Los ajustes del disparador especifican cómo ha de capturar la cámara las imágenes.

Hay dos modos de disparo:

- Self: la cámara captura automáticamente las imágenes en el intervalo seleccionado, cuyo valor debe estar comprendido entre 400 ms y 2000 ms.

- Single: la cámara requiere una fuente externa, como un PLC, para que se active una captura de imagen.

## Write Image

Habilite el guardado de imágenes en el servidor SFTP activando el conmutador de Write Image.

Haga clic sobre el icono de lápiz para configurar los parámetros de ajuste de Write Image, tales como File Path, File Type, y especifique qué imágenes han de enviarse al servidor. Haga clic sobre Apply para guardar los ajustes.

Una vez finalizada la configuración, haga clic sobre {{key:smartSensor.runtime.enterMonitoringMode}} para ver en tiempo real los resultados del entrenamiento del programa.