# Communications

Dans l’onglet Communications du menu Paramètres, vous pouvez activer la communication avec un PLC par le biais des entrées et sorties du périphérique, et choisir un protocole industriel pour cette communication.

Le bouton Appliquer devient accessible une fois que vous avez modifié les paramètres. Cliquez sur Appliquer pour enregistrer les modifications. Cliquez sur Restaurer pour rétablir les derniers paramètres de communication définis.

Activez les boutons à bascule Sorties et Écrire image de l’étape Finaliser pour activer le transfert d’images vers un serveur SFTP. Si un protocole industriel est actif, l’activation du bouton à bascule Sorties permet également de transmettre les données de résultats d’inspection à un PLC.

## Résolution des problèmes liés aux paramètres de communication

Les avertissements suivants s’affichent lorsque vous avez sélectionné un protocole industriel, mais que vous n’avez pas activé les entrées ou les sorties :

Le troisième message s’affiche uniquement si le bouton à bascule Écrire image de l’étape Finaliser est activé et le bouton à bascule Sorties des paramètres de communication est désactivé.

Pour effacer les messages, activez les boutons à bascule suivants :

- Activez Entrées pour permettre les modifications de programme par le protocole Ethernet industriel.

- Activez Sorties pour envoyer les résultats d’inspection par le biais du protocole Ethernet industriel ou les E/S discrètes.

- Activez Sorties pour permettre le transfert d’images vers un serveur SFTP.

## Changement de programme à distance

Si vous avez activé un protocole industriel, vous pouvez connecter un PLC au vision sensor. Si vous avez activé Entrées, le PLC est autorisé à envoyer une commande au vision sensor, qui possède une valeur comprise entre 1 et 20. Une fois que le vision sensor envoie le bit Command, le PLC peut régler le bit Execute Command du vision sensor sur 1 (haut), le vision sensor change alors de programme.

Vous pouvez également modifier le programme en envoyant un train d’impulsions prédéfini sur la ligne d’entrée 1.

Remarque : Le vision sensor peut changer de programme uniquement si le bouton à bascule Entrées est activé.

Pour plus d’informations, consultez Changement de programme à distance.