# Restaurer le périphérique

Dans l’onglet Restaurer le périphérique du menu Paramètres, vous pouvez restaurer le vision sensor à partir d’un fichier de sauvegarde en sélectionnant votre fichier de sauvegarde et en cliquant sur Restaurer.

Il n’est pas nécessaire d’activer le bouton à bascule Restaurer les paramètres réseau. Activez le bouton à bascule si vous souhaitez remplacer les paramètres réseau actuels de l’appareil par les paramètres réseau du fichier de sauvegarde.

Remarque :

- Si vous activez le bouton Restaurer les paramètres réseau, les paramètres de communication sécurisée sont copiés du fichier de sauvegarde vers le vision sensor.

- Les fichiers de communication sécurisée sont restaurés uniquement si le bouton à bascule Restaurer les paramètres réseau est activé.