# À propos de cette version

## Nouvelles fonctions

- Ajout de l’application Classificateur de catégorie-4.

  - Détecte et regroupe les caractéristiques et les défauts homogènes en quatre catégories distinctes au maximum.

  - Utilise la même technologie Edge Learning que le classificateur de catégorie-2.

  - Le classificateur de catégorie-4 classes offre des performances fiables avec des capacités accrues par rapport au classificateur de catégorie-2.

- Ajout de la protection par mot de passe. Vous pouvez définir un nom d’utilisateur et un mot de passe pour protéger les paramètres de configuration et les données d’apprentissage du périphérique. Lorsque cette fonctionnalité est activée, les utilisateurs ne peuvent quitter la vue de surveillance qu’avec le mot de passe.

- Ajout de la fonctionnalité de réinitialisation matérielle. Vous pouvez rétablir les paramètres d’usine par défaut du périphérique (supprimer la protection par mot de passe) par la pression sur une série de touches au démarrage.

- Ajout de la prise en charge de SLMP Mitsubishi dans le menu des protocoles industriel de l’onglet des paramètres de communication.

- Ajout d’une option de tolérance de repérage. Cette option vous permet de modifier la tolérance de repérage de la façon suivante : Permissif, Modéré (par défaut) et Strict (réglage par défaut avant In-Sight SnAPP 23.2.0). La nouvelle valeur par défaut correspond à la valeur par défaut de In-Sight 2800.

- Ajout de la prise en charge du changement de programme avec E/S.

- Ajout d’une amélioration qui permet d’écrire des images avec des graphiques superposés, calques, par SFTP.

- Ajout d’une amélioration qui permet de choisir le comportement de l’éclairage : Toujours actif ou sur déclenchement.

- Les résultats de l’étape Régler l’image sont maintenant enregistrés dans des fichiers de diagnostics de terrain. Envoyez ce fichier à l’assistance technique de Cognex si vous rencontrez des problèmes avec la qualité d’image.